1. **Технические характеристики**
2. Модель KR-AM-CD401
3. Мощность 10000 Вт
4. Напряжение 220 В
5. **Предостережения**
6. Не подключайте к розетке мокрыми руками.
7. Не подключайтесь к розетке, к которой подключено несколько других приборов.
8. Не используйте, если шнур вилки поврежден или вилка не подходит для безопасности розетки.
9. Не модифицируйте детали и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
10. Не используйте устройство рядом с огнем или во влажных местах.
11. Не используйте устройство в местах, где дети могут легко прикоснуться к устройству, или позволяйте детям использовать устройство самостоятельно.
12. Не ставьте на неустойчивые поверхности.
13. Не перемещайте прибор, когда на нем стоит кастрюля или сковорода.
14. Не нагревайте пустую кастрюлю и не перегревайте кастрюлю.
15. Не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, крышки, банки и алюминиевую фольгу на верхнюю пластину, поскольку они могут нагреваться.
16. Используйте устройство так, чтобы вокруг него было достаточно места. Держите переднюю часть, а также правую или левую сторону устройства в стороне.
17. Не используйте устройство на ковре, скатерти (винил) или других изделиях, устойчивых к низкой температуре.
18. Не кладите лист бумаги между кастрюлей или сковородой и прибором. Бумага может подгореть.
19. Если поверхность треснула, выключите устройство, чтобы избежать поражения электрическим током, и немедленно обратитесь в сервисный центр.
20. Не закрывайте воздухозаборник или выпускное отверстие.
21. Не прикасайтесь к верхней тарелке сразу после того, как вынули кастрюлю или сковороду, так как она все еще будет очень горячей.
22. Не размещайте агрегат рядом с объектами, на которые действует магнит, такими как: радио, телевизоры, банковские карты и кассеты.
23. Шнур питания должен быть заменен квалифицированными специалистами.
24. Осторожно горячая поверхность.
25. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если они не прошли контроль или не получили инструкции по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.
26. Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.
27. Алюминиевая фольга и пластмассовые сосуды нельзя ставить на горячие поверхности.
28. Стеклокерамические поверхности нельзя использовать для хранения.
29. Металлические предметы, такие как кухонная утварь, столовые приборы и т. Д., Нельзя ставить на поверхность варочной панели в зонах нагрева, так как они могут стать горячими.
30. Будьте осторожны при работе с прибором, так как кольца, часы и аналогичные предметы, которые носит пользователь, могут нагреваться в непосредственной близости от поверхности варочной панели.
31. Используйте только емкости рекомендованного типа и размера.
32. После использования выключите варочную панель с помощью ее регулятора. Не полагайтесь на детектор посуды.
33. Устройство нельзя очищать струей воды.
34. Любой ремонт должен выполняться только лицами, обученными или рекомендованными производителем.
35. Следите за тем, чтобы на задней поверхности брызг и вокруг него не было металлических поверхностей.
36. неионизирующее электромагнитное излучение
37. Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

**Предупреждение:** Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

1. **Как использовать**
2. Поместите подходящую кухонную утварь в центр верхней плиты и подключите к розетке, загорится индикатор питания.
3. Включите агрегат с помощью ручки, передняя плита перейдет в режим ожидания. С помощью ручки установите мощность от 200 Вт до 3500 Вт, а заднюю плиту - от 200 Вт до 3500 Вт.
4. Прибор оборудован защитой от перегрева. Если кастрюля или сковорода становятся слишком горячими, прибор отключает питание, звучит зуммер и на дисплее появляется E02. В этом случае подождите несколько минут и охладите прибор. После этого прибор работает без проблем. Если мясо или овощи должны поджариться, используйте функцию температуры, чтобы избежать перегрева.
5. Во время использования этот прибор может нагреваться.
6. **Полезная и непригодная к употреблению посуда**
7. Подходящие сковороды: Сталь или чугун, эмалированное железо, нержавеющая сталь, сковороды / кастрюли с плоским дном диаметром от 12 до 26 см.
8. Неиспользуемые сковороды: жаропрочные стеклянные, керамические, медные, алюминиевые сковороды / кастрюли. Кастрюли / кастрюли с закругленным дном и размером дна менее 12 см.
9. **Как чистить**
10. Выньте вилку из розетки и дождитесь полного остывания агрегата. Очищайте после каждого использования.
11. Если использовать кастрюли / сковороды без очистки, это может привести к обесцвечиванию или появлению пятен от готовки.
12. Не используйте бензин, разбавитель, чистящую щетку или полировальный порошок для чистки индукционной плиты.
13. Протрите средством для мытья посуды и влажной тканью.
14. Используйте пылесос, чтобы собрать грязь из воздухозаборника и выпускного отверстия.
15. Никогда не проливайте воду на устройство (попадание воды внутрь может вызвать неисправность).