****

**dikom.ru**

**ВНИМАНИЕ!**

 **Правила по хранению и эксплуатации Столешницы БУК**

1. Со склада «ДиКом» отгружаются Столешницы БУК надлежащего качества, прошедшие контроль.
2. Столешница БУК изготовлена из массива древесины. Дерево - природный, «живой» материал, требующий особого отношения.
На Столешнице допустимы различные цветовые переходы, зашпаклёванные мелкие трещины, на нижней стороне могут быть небольшие сучки. Это является нормальной фактурой массива древесины.
3. Перед монтажом, особенно в зимний период, необходима недельная акклиматизация Столешницы в сухом вентилируемом помещении.
4. Хранить Столешницу необходимо в горизонтальном положении на трёх и более поперечных подкладках (две необходимо класть по краям, остальные посередине).
5. Слишком низкая или слишком высокая влажность может привести к деформации (короблению) и растрескиванию Столешницы, прежде всего по торцам.

Столешница БУК рассчитана на эксплуатацию в помещениях:

**- температура воздуха от 10 до 30°С**,

**- относительная влажность от 40 до 60 %**.

1. Не допускается установка верстака со Столешницей БУК вблизи нагревательных приборов и батарей отопления. Резкие колебания температуры могут привести к появлению деформации и трещин.
2. Столешница покрыта воском в два слоя. Рекомендуется смазывать верхнюю часть столешницы маслом для обработки дерева два раза в год – это улучшит её качества и увеличит срок службы (допускается использование обычного растительного масла).

**При несоблюдении правил хранения и эксплуатации претензии по качеству товара не принимаются.**